24pZE 6 Man y-b o dy E�ects of Matrix-In v ersion in Lo w-Reynolds-Num b er Hydro dynamics 5~ Bg ?M 4D ;T PT 7r 8c GSHE, Ky oto Univ ersit y Kengo Ic hiki Reynolds ?t $, 0 $N Stok es o w Cf $N N3 ;R 4V Aj 8_ :n MQ $K BP $9 $k mo- bilit y 9T Ns $N H? E> $, !" N3 ;R 4V $N A4 $F $N re ection $r <h $j 9~ $‘ ;v $H Ey 2A $G $" $k $3 $H $r <( $7 !" metho d of re ections $N <} B+ @- $K 4X $7 $F 5D O@ $9 $k !# AG KQ $K 9M $( $? >l 9g !" 9T Ns $N H? E> $G B? BN 8z 2L $, F3 F~ $5 $l $k ;v $O !" 5U 9T Ns $N 3F MW AG $, 85 $N 9T Ns $N A4 $F $N MW AG $K 0M B8 $9 $k ;v $r 9M $( $k $H L@ $i $+ $@ $, !" $I $N $h $& $J !V B? BN 8z 2L !W $G $" $k $+ $O <+ L@ $G $O $J $$ !# 9T Ns $N H? E> $H !" re ection $r <h $j 9~ $‘ ;v $H $N Ey 2A @- $O !" Stok e- sian Dynamics K! $N original pap er (L.Durlofsky et al . (1987) J.Fluid Mec h. 180 p.21) $N IU O? $K !" 4J C1 $J Nc $H 6& $K <g D% $5 $l $F $$ $k $, !" 0l HL E* $J >Z L@ $O $J $5 $l $F $$ $J $$ !# K\ 8& 5f $N L\ E* $O !" J* M} E* $J 5D O@ $K 4p $E $/ metho d of re ections $H !" =c ?h $K Be ?t E* A‘ :n $K $h $j 7W ;; $G $- $k 5U 9T Ns $N 4X 78 $r L@ $i $+ $K $9 $k ;v $G $" $k !# <B :] $K $O !" resistance 7A <0 $N ( BG $A @Z $i $l $? ) metho d of re ections $r :F Dj <0 2= $7 !" @~ 7A J} Dx <0 $N C‘ <! 2r K! $N 0l $D $N Jacobi K! $H Hf 3S $9 $k $3 $H $G !" >e =R $N Ey 2A @- $r >Z L@ $9 $k !# $3 $N 7k 2L !" metho d of re ections $, <} B+ $7 $J $$ >l 9g $, 8+ IU $+ $C $? !# $3 $l $O !" <} B+ @- $, M} O@ E* $K >Z L@ $5 $l $F $$ $k mobilit y 7A <0 $G $N metho d of re ections ( N3 ;R $N B. EY $r NO $+ $i 7W ;; $9 $k Ld Bj ) $H BP >H E* $G $" $k !#